Configuración de acceso VPN desde Linux

Ejemplos de configuración PPTP para el usuario cayu en el dominio CAYU

/etc/ppp/peers/MIREDVPN

pty "pptp vpn.cayu.com.ar --nolaunchpppd"
lock
noauth
refuse-pap
refuse-eap
refuse-chap
nobsdcomp
nodeflate
name cayu
remotename CAYU
ipparam CAYU
require-mppe-128

/etc/ppp/chap-secrets

scayuqueo CAYU "MicontraseñaDificil" *

Luego para conectarnos ejecutamos :

# pon CAYU

# ifconfig

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:410873 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:410873 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:139300917 (132.8 MiB) TX bytes:139300917 (132.8 MiB)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:10.1.91.21 P-t-P:10.15.71.11 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1396 Metric:1
RX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:314 (314.0 B) TX bytes:80 (80.0 B)

Y finalmente creamos las reglas de ruteo de trafico

# route add -net 10.1.11.0/24 gw 10.15.91.21

O tambien :

# route add -net 10.1.11.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.15.91.21

Configuración de acceso VPN desde Linux con el Celular como punto de acceso

Para proceder a la Conexión de acceso VPN utilizando el móvil como método de conexion a Internet.

Si lo utilizamos como anclaje usb, o sea que nos levanta una interfaz de red usb0, deberemo modificar el MTU de esa interfaz, por default es 1500 y deberemos bajarlo a 1200

ifconfig usb0 mtu 1200 up

En /etc/ppp/options deberemos comentar esta línea :

#proxyarp

En /etc/ppp/options.pptp deberemos comentar estas líneas :

#nobsdcomp
#nodeflate

En /etc/ppp/options.pptp deberemos descomentar estas líneas :

require-mppe-128
mppe required,stateless