3COM

5500 Series

Configuración Minicom

pu port /dev/ttyUSB0 pu baudrate 19200 pu bits 8 pu parity N pu stopbits 1 pu hasdcd No pu rtscts No pu xonxoff No

Ejemplo de pantalla de booteo

Starting......
******************************************************************
* *
* SuperStack 4 Switch 5500G-EI 24-Port BOOTROM, Version 4.03 *
* *
******************************************************************
Copyright (c) 2004-2007 3Com Corporation and its licensors.
Creation date : Jan 23 2007, 11:19:21
CPU type : BCM1122
CPU Clock Speed : 400MHz
BUS Clock Speed : 33MHz
Memory Size : 128MB
Mac Address : 0022573c6480
Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 0
Auto-booting...
Decompress Image....................................................................!
Starting at 0x80020000...