CISCO

SF300

Default

Usuario	cisco
Password	cisco

Default

switchf63292#configure terminal
switchf63292(config)#ip ssh server
switchf63292(config)#end
switchf63292#

Configuración Minicom

pu port /dev/ttyUSB0 pu baudrate 115200 pu xonxoff No pu bits 8 pu parity N pu stopbits 1 pu hasdcd No pu rtscts No