Cisco Call Manager

Administración

Internos

Tiempo de espera antes de perder la llamada

Para modificar el tiempo de espera, desde la configuración del interno, deberemos modificar la casilla No Answer Ring Duration.

Extras

Scripts para importar LOGS de Cisco Call Manager en Mysql o PostgreSQL

cdr.tgz