Cisco Call Manager

Administración

Internos

Tiempo de espera antes de perder la llamada

Para modificar el tiempo de espera, desde la configuración del interno, deberemos modificar la casilla No Answer Ring Duration.

Extras

SQL

Listas Nombre de telefono, Descripcion, DN

run SQL SELECT d.name, d.description, n.dnorpattern AS DN FROM device AS d,numplan AS n, devicenumplanmap AS dnpm WHERE dnpm.fkdevice = d.pkid AND dnpm.fknumplan = n.pkid AND d.tkclass = 1

Scripts para importar LOGS de Cisco Call Manager en Mysql o PostgreSQL

cdr.tgz