Cisco Call Manager

Administración

Internos

Tiempo de espera antes de perder la llamada

Para modificar el tiempo de espera, desde la configuración del interno, deberemos modificar la casilla No Answer Ring Duration.

Extras

Libreta de direcciones por LDAP

Problemas comunes

Si tenemos usuarios en estado “Inactive LDAP Synchronized User” y necesitamos pasarlos a estado “Active LDAP Synchronized User”. Deberemos ejecutar lo siguiente :

run sql select userid, status from enduser where status = '2'

run sql update enduser set status=1 where status = "2"
==== Extraer datos por SQL ====
Listas Nombre de telefono, Descripcion, DN
<code sql>
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN
from device as d,numplan as n, devicenumplanmap as dnpm
where dnpm.fkdevice = d.pkid and dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1

Scripts para importar LOGS de Cisco Call Manager en Mysql o PostgreSQL

cdr.tgz