Cisco Call Manager

Administración

Teléfonos

Habilitar SSH

Internos

Tiempo de espera antes de perder la llamada

Para modificar el tiempo de espera, desde la configuración del interno, deberemos modificar la casilla No Answer Ring Duration.

Extras

Libreta de direcciones por LDAP

Problemas comunes

Si tenemos usuarios en estado Inactive LDAP Synchronized User y necesitamos pasarlos a estado Active LDAP Synchronized User. Deberemos ejecutar lo siguiente :

run SQL SELECT userid, STATUS FROM enduser WHERE STATUS = '2'
run SQL UPDATE enduser SET STATUS=1 WHERE STATUS = "2"

Extraer datos por SQL

Listas Nombre de telefono, Descripcion, DN

run SQL SELECT d.name, d.description, n.dnorpattern AS DN FROM device AS d,numplan AS n, devicenumplanmap AS dnpm WHERE dnpm.fkdevice = d.pkid AND dnpm.fknumplan = n.pkid AND d.tkclass = 1

Scripts para importar LOGS de Cisco Call Manager en Mysql o PostgreSQL

cdr.tgz